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1、 壹动站调用平台接口部分
1、小站登录
后台小站的状态通过小站登录之后显示为在线，当小站中断心跳三分钟后离线，离线后需要重新调用该接口重新登录
WebSocket地址：ws://192.168.51.36:22001/ws/camera/device
客户端请求示例：
{
    "serialNumber": "sn1881",   //序列码，区分设备唯一性
    "androidId": "",        //安卓Id，本次后端没用到，李总要求保留该字段
    "imei": "",              //国际移动设备识别码，本次后端没用到，李总要求保留该字段
    "imsi": "",           //国际移动用户识别码，本次后端没用到，李总要求保留该字段
"request": "station:live",    //    请求类型
"msgId": "c7e6a04a5f3842d8b7f343d35d05d923"  //消息随机码，随机字符串，确保对话消息对称性
}
服务器返回示例：
{
    "msgId": "c7e6a04a5f3842d8b7f343d35d05d923",
    "request": "station:live",
    "data": {
        "sportStationId": 0, //运动小站id
        "name": "", //运动小站名称
        "tenantName": "", //客户名称
        "serialNumber": "", //唯一序列号
        "isCalibration": 0, //是否标定
        "isSynchronization": 0, //是否开启数据同步
        "isActive": 0, //是否激活
        "courseList": [ //课程列表，每个课目的id和名称对应
            {
                "courseId": 0, //课目类型id 见备注
                "courseName": ""//课目名称
            }
        ]
    },
    "msg": "OK",
    "code": 0
}

请求报文字段说明
	字段
	类型
	说明
	是否必填
	备注

	request
	String
	请求类型
	是
	必须与示例相同：station:live

	msgId
	String
	消息随机码
	是
	随机字符串，确保对话消息对称性

	serialNumber
	String
	序列码，区分设备唯一性
	是
	

	androidId
	String
	安卓Id
	否
	预留字段，可不作处理

	imei
	String
	国际移动设备识别码
	否
	预留字段，可不作处理

	imsi
	String
	国际移动用户识别码
	否
	预留字段，可不作处理



响应报文字段说明
	字段
	类型
	说明
	是否必填
	备注

	request
	String
	请求类型
	是
	必须与示例相同：station:live

	msgId
	String
	消息随机码
	是
	随机字符串，确保对话消息对称性

	data
	Object
	返回体
	是
	

	msg
	String
	返回信息
	是
	

	code
	Integer
	返回码
	是
	

	sportStationId
	Integer
	运动小站id
	是
	

	name
	String
	运动小站名称
	是
	

	tenantName
	String
	客户名称
	是
	

	serialNumber
	String
	唯一序列号

	是
	

	isCalibration
	Integer
	是否标定
	是
	

	isSynchronization
	Integer
	是否开启数据同步
	是
	0 否  1是

	courseList
	List
	课程列表
	否
	每个课目的id和名称对应

	courseId
	Integer
	课目类型id 
	否
	见备注

	courseName
	String
	课目名称
	否
	见备注




2、人员下发
测试地址（弃用）：192.168.51.36:22001/device/sync/user_trace
修改接口地址为:192.168.51.36:22001/device/sync/user_page
 
请求类型：POST
请求参数示例：
{
    "deviceSerial": "fa0132e389448588", //设备序列号
    "deviceType": 11, //设备类型
"userType": 2 //人员类型 1教师，2 学生
   "pageIndex": 1, //分页页码
    "pageSize": 10 //分页个数

}
 
返回参数示例：
{
    "code": 0,
    "msg": "OK",
    "data": {
        "syncId": 215055665, //同步id
"current": 1, //当前查询页码
"pages": 10, //当前页码总数
"total": 1000, //所有数据总人数
        "userList": [
            {
                "userId": 2762, //人员id
                "userType": 2, //人员类型，1：教师、2：学生，3：家长（仅app支持）
                "username": "0201009", //用户名，（登录用）
                "nickname": "陈志强", //姓名
                "organizationId": 231, //组织id
               "organizationName": "一班", //具体组织名称（班级）
             "gradeName": "二年级", //年级名称
                "facePictureUrl": "http://192.168.51.36:9000/user-face-picture/18095480862818631680201009.jpg?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=minioadmin%2F20240812%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20240812T095444Z&X-Amz-Expires=86400&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=7a98374f95b49d0be67c78329523d97b2888d21841cc69c6256909f23e3bc7b3", //人脸图片链接
                "identity": "学生", //身份 userType对应属性
                "gender": "男", //性别
                "birthday": "1999-06-25", //生日
                "userSerial": "0201009", //人员编码，对应本地U盘导入人员序列号
                "trainLimitValues": [ //训练极致
                    {
                        "courseId": 8, //课目id ，不同课目id对应不同课目
                        "bestResult": "23", //该课目最佳成绩
                        "lastResult": "23" //该课目最差成绩
                    },
                    {
                        "courseId": 2,
                        "bestResult": "0",
                        "lastResult": "0"
                    },
                    {
                        "courseId": 7,
                        "bestResult": "16700",
                        "lastResult": "16700"
                    },
                    {
                        "courseId": 9,
                        "bestResult": "20",
                        "lastResult": "20"
                    },
                    {
                        "courseId": 10,
                        "bestResult": "3",
                        "lastResult": "3"
                    },
                    {
                        "courseId": 11,
                        "bestResult": "0",
                        "lastResult": "0"
                    }
                ]
            }
        ]
    }
}



注：后台人脸下发的照片需限制像素大小在1080 * 1440以下，并且高度：宽度的值要大于1.2，可参照下列方式（JAVA为例）进行照片的压缩。

   /**
     *  targetSize 传参用分辨率1080 * 1440
     * @param originalImage
     * @param targetSize 1080 * 1440
     * @return
     */
    public static BufferedImage compressImage(BufferedImage originalImage, int targetSize) {

        // 如果原始图片已经小于目标压缩大小，直接返回原始图片
        int originalSize = originalImage.getWidth() * originalImage.getHeight() * 3; // 乘以 3 是因为每个像素占用 3 个字节（RGB）
        if (originalSize <= targetSize) {
            return originalImage;
        }
        BufferedImage compressedImage = null;
        // 计算原始图片的尺寸
        int width = originalImage.getWidth();
        int height = originalImage.getHeight();
        // 计算目标图片的尺寸
        double ratio = Math.sqrt((double) targetSize / (double) (width * height));
        int newWidth = (int) (width * ratio);
        int newHeight = (int) (height * ratio);
        // 创建一个空的 BufferedImage 对象，用于存储压缩后的图片
        compressedImage = new BufferedImage(newWidth, newHeight, BufferedImage.TYPE_INT_RGB);
        // 使用 Graphics2D 绘制压缩后的图片
        Graphics2D g = compressedImage.createGraphics();
        g.drawImage(originalImage, 0, 0, newWidth, newHeight, null);
        g.dispose();
        return compressedImage;
    }
请求报文字段说明
	字段
	类型
	说明
	是否必填
	备注

	deviceSerial
	String
	设备序列号
	是
	设备唯一标识

	deviceType
	Integer
	设备类型
	是
	见设备类型备注

	userType
	Integer
	人员类型
	否
	1教师，2 学生，3 家长 

	
	
	
	
	



响应报文字段说明
	字段
	类型
	说明
	是否必填
	备注

	code
	Integer
	返回码
	是
	0为正常

	msg
	String
	返回信息
	是
	

	data
	Object
	返回体
	是
	

	syncId
	Long
	同步id
	是
	

	userList
	List
	人员列表
	是
	

	userId
	Integer
	人员id
	是
	

	userType
	Integer
	人员类型
	是
	1教师，2 学生，3 家长 

	username
	String
	用户名
	是
	登录用

	nickname
	String
	姓名
	是
	

	organizationId
	Integer
	组织id
	是
	

	organizationName
	String
	组织名称
	是
	

	gradeName
	String
	年级名称
	是
	

	facePictureUrl
	String
	人脸图片链接
	是
	

	identity
	String
	身份
	是
	userType对应属性

	gender
	String
	性别
	是
	

	birthday
	String
	生日
	是
	

	userSerial
	String
	人员编码
	是
	对应本地U盘导入人员序列号

	trainLimitValues
	List
	训练极值
	是
	

	courseId
	Integer
	课目id
	是
	

	bestResult
	String
	该课目最佳成绩
	是
	

	lastResult
	String
	该课目上次成绩
	是
	



3、多个成绩上报接口（批量）
此接口配合人员上次成绩使用，对人员信息进行查询校验后上传成绩。
测试地址：192.168.51.36:22001/device/sync/train_push

请求类型：POST
请求参数示例：

 [
    {
        "deviceType": 11, //设备类型   必传
        "deviceSerial": "fa0132e389448588", //设备编号  必传
        "userSerial": "daoru01", //人员编号   必传
        "trainSerial": "est cupidatat ut id consectetur", //训练序列号，通过该唯一编号 确定关键帧图片确定到人员某次训练    //必传
        "videoSerial": "74", //视频序列号，通过该序列号，确定回放   必传
        "trainExam": 1, //训练类型    必传
       "quizId": 1, //测验任务id   自由练习可不传
        "standardCounts": 77, //有效个数    必传
        "unStandardCounts": 26, //不合格动作数   必传
        "timeKeeping": 17.23, //悬垂等计时课目，有效时长   可不传
        "duration": 77, //训练持续时间   必传
        "distance": 11.01, //距离   可不传
        "courseId": 8, //课目id   必传
        "startTime": "1976-12-23 07:50:05", //开始时间   必传
        "endTime": "2005-10-08 22:49:18" //结束时长  必传
    }
]

返回参数：

{
    "code": 0,
    "msg": "OK",
    "data": [
        { 
            "trainId": 414,    //上报成绩记录id
            "userSerial": "daoru01"  //人员序列号
        }
    ]
}

请求报文字段说明
	字段
	类型
	说明
	是否必填
	备注

	deviceSerial
	String
	设备序列号
	是
	设备唯一标识

	deviceType
	Integer
	设备类型
	是
	见设备类型备注

	userSerial
	String
	人员编号
	是
	

	trainSerial
	String
	训练序列号
	是
	单次多人训练，视作多个训练。该字段为唯一字段

	videoSerial
	String
	训练序列号
	是
	单次多人训练，共用一个视频，该字段可重复

	trainExam
	Integer
	测验任务
	是
	

	quizId
	Integer
	任务id
	否
	自由练习可不传

	standardCounts
	Integer
	有效个数
	是
	

	unStandardCounts
	Integer
	不合格动作数
	是
	

	timeKeeping
	Double
	有效时长
	否
	悬垂等计时课目计算成绩有效单位，单位秒（s）

	duration
	Integer
	训练持续时间
	是
	单位：秒（s）

	distance
	Double
	距离
	否
	跳远课目计算成绩有效单位，单位米（m）

	courseId
	Integer
	课目id
	是
	见备注

	startTime
	String
	开始时间
	是
	

	endTime
	String
	结束时间
	是
	



响应报文字段说明
	字段
	类型
	说明
	是否必填
	备注

	code
	Integer
	返回码
	是
	

	msg
	String
	返回信息
	是
	

	data
	Object
	返回体
	是
	

	trainId
	Integer
	上报成绩记录id
	是
	本次训练成绩记录保存自增id

	userSerial
	String
	人员序列号
	是
	




4、回放视频上传
壹动站设置页面可以设置是否上传视频回放的开关。
测试地址：192.168.51.36:22001/device/sync/video/upload

请求类型：POST
请求参数示例：
使用form-data 方式传递
[image: descript]
返回参数：

{
    "code": 0,
    "msg": "OK",
    "data": true
}

请求报文字段说明
	字段
	类型
	说明
	是否必填
	备注

	deviceSerial
	String
	设备序列号
	是
	设备唯一标识

	deviceType
	Integer
	设备类型
	是
	见设备类型备注

	file
	File
	视频文件
	是
	

	videoSerial
	String
	训练序列号
	是
	

	timestamp
	Integer
	时间戳
	是
	



响应报文字段说明
	字段
	类型
	说明
	是否必填
	备注

	code
	Integer
	返回码
	是
	

	msg
	String
	返回信息
	是
	

	data
	Object
	返回体
	是
	本接口直接返回Boolean值




5、人员上次成绩
测试地址：192.168.51.36:22001/device/sync/grade/last_grade
请求类型：POST
请求参数示例：
{
    "deviceSerial": "",
    "deviceType": 0,
    "userSerials": [
        "daoru17"   //人员序列号
    ]
}

返回参数：
{
    "code": 0,
    "msg": "OK",
    "data": [
        {
            "userId": 2673,    //人员id
            "username": "daoru17",  //用户名
            "nickname": "导入17",   //人员姓名
            "organizationId": 200,  //人员隶属组织id
            "organizationName": "B中学[一级组织]",  //人员隶属组织名称
            "gender": "男",   //性别
            "birthday": "1999-06-25", //生日
            "userSerial": "daoru17", //人员序列号
"facePictureUrl":"",  //头像
            "trainLimitValues": [  //人员训练极值
                {
                    "courseId": 8,   //课目类型
                    "bestResult": "0",//该课目最佳成绩
                    "lastResult": "0" //该课目上次成绩（每个课目需发送默认值）
                },
                {
                    "courseId": 2,
                    "bestResult": "0",
                    "lastResult": "0"
                },
                {
                    "courseId": 7,
                    "bestResult": "0",
                    "lastResult": "0"
                },
                {
                    "courseId": 9,
                    "bestResult": "0",
                    "lastResult": "0"
                },
                {
                    "courseId": 10,
                    "bestResult": "0",
                    "lastResult": "0"
                },
                {
                    "courseId": 11,
                    "bestResult": "0",
                    "lastResult": "0"
                }
            ]
        }
    ]
}

请求报文字段说明
	字段
	类型
	说明
	是否必填
	备注

	deviceSerial
	String
	设备序列号
	是
	设备唯一标识

	deviceType
	Integer
	设备类型
	是
	见设备类型备注

	userSerials
	List
	人员序列号集合
	是
	元素类型为String

	
	
	
	
	



响应报文字段说明
	字段
	类型
	说明
	是否必填
	备注

	code
	Integer
	返回码
	是
	

	msg
	String
	返回信息
	是
	

	data
	Object
	返回体
	是
	

	userId
	Integer
	人员id
	是
	

	username
	String
	用户名
	是
	登录用

	nickname
	String
	姓名
	是
	

	organizationId
	Integer
	组织id
	是
	

	organizationName
	String
	组织名称
	是
	

	facePictureUrl
	String
	人脸图片链接
	是
	

	identity
	String
	身份
	是
	userType对应属性

	gender
	String
	性别
	是
	

	birthday
	String
	生日
	是
	格式 yyyy-MM-dd  

	userSerial
	String
	人员编码
	是
	对应本地U盘导入人员序列号

	trainLimitValues
	List
	训练极值
	是
	

	courseId
	Integer
	课目id
	是
	

	bestResult
	String
	该课目最佳成绩
	是
	

	lastResult
	String
	该课目上次成绩
	是
	



6、获取个人成绩排行榜
测试地址：192.168.51.36:22001/device/sync/grade/order
请求类型：POST
请求参数示例：
{
    "deviceType": 11,   //设备类型 必传
    "deviceSerial": "fa0132e389448588", //设备序列号 必传
    "courseId": 3,//课程
    "gender": 1,//性别 1男 2女
    "dateType": 1,  //日期类型  1本日  2本周  3本月 4本学期 5 自由查询时间
    "queryStartTime": "2014-07-26 09:26:42", //dateType =5 时，查询时间起点，dateType!=5可不传
    "queryEndTime": "2008-10-10 11:34:51",//dateType =5 时，查询时间起点，dateType!=5可不传
    "organizeId": [     //组织id
        70,
        43,
        92
    ],
    "page": 1, //页数
    "size": 86 //单页大小
}

返回参数：
{
    "code": 0,
    "msg": "OK",
    "data": [
        {
            "userId": 2768,  //人员id
            "nickname": "郭朴原",//人员姓名
            "organizationId": 231,//人员隶属组织id
            "organizationName": "二年级一班",//人员隶属组织姓名
            "gender": 1,   //性别1 男 2女
            "score": "34", //成绩
            "courseId": 8, //课目类型
            "courseName": "跳绳"//课目类型名称
        },
        {
            "userId": 2770,
            "nickname": "唐明冠",
            "organizationId": 232,
            "organizationName": "二年级二班",
            "gender": 1,
            "score": "102",
            "courseId": 8,
            "courseName": "跳绳"
        }
    ]
}

请求报文字段说明
	字段
	类型
	说明
	是否必填
	备注

	deviceSerial
	String
	设备序列号
	是
	设备唯一标识

	deviceType
	Integer
	设备类型
	是
	见设备类型备注

	courseId
	Integer
	课程id
	否
	见备注

	gender
	Integer
	性别
	否
	1男 2女。为了查询效率用数字标识性别，注意与上面人员信息接口区分

	dateType
	Integer
	日期类型
	是
	 1本日  2本周  3本月 4本学期 5 自由查询时间

	queryStartTime
	String
	查询时间起点
	否
	dateType!=5可不传

	queryEndTime
	String
	查询时间起点
	否
	dateType!=5可不传

	organizeId
	List
	组织id集合

	否
	元素类型为Integer

	page
	Integer
	页数
	是
	

	size
	Integer
	单页大小
	是
	



响应报文字段说明
	字段
	类型
	说明
	是否必填
	备注

	code
	Integer
	返回码
	是
	

	msg
	String
	返回信息
	是
	

	data
	Object
	返回体
	是
	

	userId
	Integer
	人员id
	是
	

	nickname
	String
	姓名
	是
	

	organizationId
	Integer
	组织id
	是
	

	organizationName
	String
	组织名称
	是
	

	gender
	Integer
	性别
	是
	

	score
	String
	成绩
	是
	不同课目上报成绩时单位字段不同，统一字段返回

	courseId
	Integer
	课目id
	是
	

	courseName
	String
	课目名称
	是
	




7、获取组织（班级）成绩排行榜
测试地址：192.168.51.36:22001/device/sync/organization_grade/order
请求类型：POST
请求参数示例：
{
    "deviceType": 11,   //设备类型 必传
    "deviceSerial": "fa0132e389448588", //设备序列号 必传
    "courseId": 3,//课程 必传
    "gender": 1,//性别 1男 2女 可不传
    "dateType": 1,  //日期类型  1本日  2本周  3本月 4本学期 5 自由查询时间 必传
    "queryStartTime": "2014-07-26 09:26:42", //dateType =5 时，查询时间起点，dateType!=5可不传
    "queryEndTime": "2008-10-10 11:34:51",//dateType =5 时，查询时间起点，dateType!=5可不传
    "page": 1, //页数 必传
    "size": 86 //单页大小 必传
}

返回参数：
{
    "code": 0,
    "msg": "OK",
    "data": [
        {
            "organizationName": "二年级二班", //组织名称
            "sumScore": "724",//组织总分
            "avgScore": "103.43",//组织平均分
            "sumCount": 7,//组织总训练数
            "courseId": 8,//课目类型
            "courseName": "跳绳"//课目名称
        },
        {
            "organizationName": "二年级一班",
            "sumScore": "57",
            "avgScore": "28.5",
            "sumCount": 2,
            "courseId": 8,
            "courseName": "跳绳"
        }
    ]
}

请求报文字段说明
	字段
	类型
	说明
	是否必填
	备注

	deviceSerial
	String
	设备序列号
	是
	设备唯一标识

	deviceType
	Integer
	设备类型
	是
	见设备类型备注

	courseId
	Integer
	课程id
	否
	见备注

	gender
	Integer
	性别
	否
	1男 2女。为了查询效率用数字标识性别，注意与上面人员信息接口区分

	dateType
	Integer
	日期类型
	是
	 1本日  2本周  3本月 4本学期 5 自由查询时间

	queryStartTime
	String
	查询时间起点
	否
	dateType不为5可不传

	queryEndTime
	String
	查询时间起点
	否
	dateType不为5可不传

	organizeId
	List
	组织id集合

	否
	元素类型为Integer

	page
	Integer
	页数
	是
	

	size
	Integer
	单页大小
	是
	



响应报文字段说明
	字段
	类型
	说明
	是否必填
	备注

	code
	Integer
	返回码
	是
	

	msg
	String
	返回信息
	是
	

	data
	Object
	返回体
	是
	

	organizationName
	String
	组织名称
	是
	

	sumScore
	String
	组织总分
	是
	

	avgScore
	String
	组织平均分
	是
	

	sumCount
	Integer
	组织总训练数
	是
	一个包含多人训练视为多次训练

	courseId
	Integer
	课目id
	是
	

	courseName
	String
	课目名称
	是
	




8、查询运动记录
测试地址：192.168.51.36:22001/device/sync/grade/record

请求类型：POST
请求参数示例：
{
    "deviceType": 11,    //设备类型 必传
    "deviceSerial": "fa0132e389448588",//设备序列号 必传
    "courseId": 8,//课程id 必传
    "gender": 2,//性别 1男2女 可不传
    "userSerial": "zhao01",//人员序列号 必传
    "userName": "", //人员搜索词 可不传
    "dateType": 3, //日期类型  1本日  2本周  3本月 4本学期 5 自由查询时间 必传
    "queryStartTime": "2015-08-21 05:16:52", //dateType =5 时，查询时间起点，dateType!=5可不传
    "queryEndTime": "1981-01-02 03:48:58", //dateType =5 时，查询时间起点，dateType!=5可不传
    "organizeId": [
        22
    ],     //  组织id
    "page": 1,  //页数 必传
    "size": 10   //单页大小 必传

}

返回参数：
{
    "code": 0,
    "msg": "OK",
    "data": [
        {
            "trainId": 247,   //运动记录id
            "nickname": "沈彤", //训练人
            "organizationId": 232,//训练人所属组织id
            "organizationName": "二年级二班",//训练人所属组织名称
            "gender": 2,//性别1男 2女
            "facePictureUrl": "http://192.168.51.36:9000/user-face-picture/1819286343022379008%E8%83%A1%E9%9B%85%E6%A3%8B-0202019.jpg?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=minioadmin%2F20240823%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20240823T035055Z&X-Amz-Expires=86400&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=a02e222d6254cd44f333e45db8eaaa0f21310fa13df2ce282f891f38639f0659",//人员人脸照片
            "score": "22",//本次训练成绩
            "startTime": "2024-08-02 16:45:16",//训练开始时间
            "endTime": "2024-08-02 16:46:17",//训练结束时间
            "courseId": 8, //课目类型
            "courseName": "跳绳"//课目名称
        },
        {
            "trainId": 242,
            "nickname": "胡雅棋",
            "organizationId": 232,
            "organizationName": "二年级二班",
            "gender": 2,
            "facePictureUrl": "http://192.168.51.36:9000/user-face-picture/1819286643275825152%E6%B2%88%E5%BD%A4-0202021.jpg?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=minioadmin%2F20240823%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20240823T035055Z&X-Amz-Expires=86400&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=b6bc12061c6896531cff9bf0769281b79cd716d30b49b67092ad62cb8a8306c3",
            "score": "37",
            "startTime": "2024-08-02 16:41:52",
            "endTime": "2024-08-02 16:42:53",
            "courseId": 8,
            "courseName": "跳绳"
        }
    ]
}

请求报文字段说明
	字段
	类型
	说明
	是否必填
	备注

	deviceSerial
	String
	设备序列号
	是
	设备唯一标识

	deviceType
	Integer
	设备类型
	是
	见设备类型备注

	courseId
	Integer
	课程id
	否
	见备注

	gender
	Integer
	性别
	否
	1男 2女。为了查询效率用数字标识性别，注意与上面人员信息接口区分

	userSerial
	String
	人员编码
	否
	对应本地U盘导入人员序列号

	userName
	String
	人员姓名搜索词
	否
	支持模糊匹配

	dateType
	Integer
	日期类型
	是
	 1本日  2本周  3本月 4本学期 5 自由查询时间

	queryStartTime
	String
	查询时间起点
	否
	dateType不为5可不传

	queryEndTime
	String
	查询时间起点
	否
	dateType不为5可不传

	organizeId
	List
	组织id集合

	否
	元素类型为Integer

	page
	Integer
	页数
	是
	

	size
	Integer
	单页大小
	是
	



响应报文字段说明
	字段
	类型
	说明
	是否必填
	备注

	code
	Integer
	返回码
	是
	

	msg
	String
	返回信息
	是
	

	data
	Object
	返回体
	是
	

	trainId
	Integer
	记录id
	是
	

	nickname
	String
	姓名
	是
	

	organizationId
	Integer
	组织id
	是
	训练人所属组织id

	organizationName
	String
	组织名称
	是
	训练人所属组织名称

	gender
	Integer
	性别
	是
	1 男 2 女

	facePictureUrl
	String
	人脸图片链接
	是
	

	score
	String
	本次训练成绩
	是
	

	startTime
	String
	训练开始时间
	是
	

	endTime
	String
	训练结束时间
	是
	

	courseId
	Integer
	课目id
	是
	

	courseName
	String
	课目名称
	是
	



9、查询挑战最好成绩
测试地址：192.168.51.36:22001/device/sync/grade/best_score
请求类型：POST
请求参数示例：
{
    "deviceType": 11, //设备类型
    "deviceSerial": "fa0132e389448588", //设备序列号
    "courseId": 3, //课程id
    "gender": 1, //性别 1男2女
    "userSerial": "bstudent02", //人员序列号
    "range": 3 //1 全班   2 全年级  3 全校
}
返回参数
{
    "code": 0,
    "msg": "OK",
    "data": {
        "userSerial": "bstudent02",//人员序列号
        "nickname": "学生B2",//人员姓名
        "organizationId": 206,//组织id
        "organizationName": "一年级二班",//组织名称
        "gender": 1,//性别1男 2女
        "score": "65", //成绩
        "courseId": 3,//课目类型
        "courseName": "单杠引体向上"//课目名称
    }
}

请求报文字段说明
	字段
	类型
	说明
	是否必填
	备注

	deviceSerial
	String
	设备序列号
	是
	设备唯一标识

	deviceType
	Integer
	设备类型
	是
	见设备类型备注

	courseId
	Integer
	课程id
	是
	见备注

	gender
	Integer
	性别
	是
	1男 2女。为了查询效率用数字标识性别，注意与上面人员信息接口区分

	userSerial
	String
	人员编码
	是
	对应本地U盘导入人员序列号

	range
	Integer
	范围
	是
	1 全班  2 全年级  3 全校



响应报文字段说明
	字段
	类型
	说明
	是否必填
	备注

	code
	Integer
	返回码
	是
	

	msg
	String
	返回信息
	是
	

	data
	Object
	返回体
	是
	

	nickname
	String
	姓名
	是
	

	organizationId
	Integer
	组织id
	是
	训练人所属组织id

	organizationName
	String
	组织名称
	是
	训练人所属组织名称

	gender
	Integer
	性别
	是
	1 男 2 女

	score
	String
	本次训练成绩
	是
	查询出的最佳成绩

	courseId
	Integer
	课目id
	是
	

	courseName
	String
	课目名称
	是
	



10、查询我的运动
测试地址：192.168.51.36:22001/device/sync/grade/my_record
请求类型：POST
请求参数示例：
{
    "deviceType": 11,//设备类型 必传
    "deviceSerial": "fa0132e389448588",//设备序列号必传
    "dateType": 3,//日期类型  1本日  2本周  3本月 4本学期 5 自由查询时间必传
    "queryStartTime": "2015-08-21 05:16:52",//dateType =5 时，查询时间起点，dateType!=5可不传
    "queryEndTime": "1981-01-02 03:48:58",//dateType =5 时，查询时间起点，dateType!=5可不传
"courseIdList":[
        	2
    ],//课程id
    "userSerial": "0201002"//人员序列号 必传
}
返回参数

{
    "code": 0,
    "msg": "OK",
    "data": {
        "userSync": {
            "userId": 2768,//人员id
            "userType": 2,//人员类别 1教师 2学生
            "nickname": "郭朴原",//人员姓名
            "organizationId": 231, //组织id
            "organizationName": "二年级一班",//组织名称
            "identity": "学生", //身份
            "gender": "男",//性别
            "birthday": "1999-06-25",//生日
            "userSerial": "0201002"//人员序列号
   "weight": "0"//选填 体重
"height": "0"//选填 身高
        },
        "gradeList": [ //成绩集合
            {
                "courseId": 7,//课目id
                "courseName": "立定跳远",//课目名称
                "bestGrade": "131",//最佳成绩
                "avgGrade": "118.25"//平均成绩
            }
        ],
        "graphTrainList": [ //表格信息集合
            {
                "courseId": 7,//课目类型
                "courseName": "立定跳远",//课目名称
                "time": 240,//课目时长
                "count": 4  //课目次数
            }
        ]
    }
}

请求报文字段说明
	字段
	类型
	说明
	是否必填
	备注

	deviceSerial
	String
	设备序列号
	是
	设备唯一标识

	deviceType
	Integer
	设备类型
	是
	见设备类型备注

	courseIdList
	List
	课程id集合
	是
	见备注

	userSerial
	String
	人员编码
	否
	对应本地U盘导入人员序列号

	dateType
	Integer
	日期类型
	是
	 1本日  2本周  3本月 4本学期 5 自由查询时间

	queryStartTime
	String
	查询时间起点
	否
	dateType不为5可不传

	queryEndTime
	String
	查询时间起点
	否
	dateType不为5可不传



响应报文字段说明
	字段
	类型
	说明
	是否必填
	备注

	code
	Integer
	返回码
	是
	

	msg
	String
	返回信息
	是
	

	data
	Object
	返回体
	是
	

	userSync
	Object
	人员信息实体
	是
	若返回体存在多个实体属性，未避免同实体内有同名字段，根据返回示例从上往下查看字段说明

	userId
	Integer
	记录id
	是
	

	userType
	Integer
	人员类别
	是
	1教师 2学生 3 家长

	nickname
	String
	姓名
	是
	

	organizationId
	Integer
	组织id
	是
	训练人所属组织id

	organizationName
	String
	组织名称
	是
	训练人所属组织名称

	identity
	String
	身份
	是
	

	gender
	String
	性别
	是
	性别为男女汉字

	birthday
	String
	生日
	是
	格式：yyyy-MM-dd

	userSerial
	String
	人员序列号
	是
	

	weight
	String
	体重
	否
	

	height
	String
	身高
	否
	

	gradeList
	List
	成绩实体集合
	是
	元素属性为Object

	courseId
	Integer
	课目id
	是
	若返回体存在多个实体属性，未避免同实体内有同名字段，根据返回示例从上往下查看字段说明

	courseName
	String
	课目名称
	是
	若返回体存在多个实体属性，未避免同实体内有同名字段，根据返回示例从上往下查看字段说明

	bestGrade
	String
	最佳成绩
	是
	

	avgGrade
	String
	平均成绩
	是
	

	graphTrainList
	List
	表格信息排序
	是
	元素属性为Object

	courseId
	Integer
	课目id
	是
	若返回体存在多个实体属性，未避免同实体内有同名字段，根据返回示例从上往下查看字段说明

	courseName
	String
	课目名称
	是
	若返回体存在多个实体属性，未避免同实体内有同名字段，根据返回示例从上往下查看字段说明

	time
	Integer
	课目时长
	是
	单位秒（s）

	count
	Integer
	课目次数
	是
	







11、信息下发失败回调（服务器新增接口）
请求参数示例：
测试地址：192.168.51.36:22001/setting/callback/error_user
 
{
  "syncId": 215055665,  //同步事件id 在下发人脸的时候会发送该id
  "deviceType": 11,   //设备类型
  "deviceSerial": "68d4674b10de8ee1",//设备序列号
  "errorUsers": [
    {
      "userSerial": "202202",  //失败人员序列号
      "errorMessage": "人脸库建模失败" //失败信息
    }
  ]
}
 
返回参数示例
{
    "code": 0,
    "msg": "OK",
    "data": 1
}

请求报文字段说明
	字段
	类型
	说明
	是否必填
	备注

	deviceSerial
	String
	设备序列号
	是
	设备唯一标识

	deviceType
	Integer
	设备类型
	是
	见设备类型备注

	syncId
	Integer
	同步事件id
	是
	在下发人脸的时候会发送该id

	errorUsers
	List
	失败人员集合
	是
	

	userSerial
	String
	失败人员序列号
	是
	

	errorMessage
	String
	失败原因信息
	是
	



响应报文字段说明
	字段
	类型
	说明
	是否必填
	备注

	code
	Integer
	返回码
	是
	

	msg
	String
	返回信息
	是
	

	data
	Object
	返回体
	是
	失败人员总数






12、获取人员详情（服务器新增接口）
请求参数示例：
测试地址：192.168.51.36:22001/device/sync/user/details
 
{
    "deviceType": 11,   //设备类型
   "deviceSerial": "68d4674b10de8ee1",//设备序列号
   "userSerial": "zhao01"  ]
}
 
返回参数示例
{
    "code": 0,
    "msg": "OK",
    "data": {
        "userType": 2,
        "nickname": "赵零一",
        "organizationId": 292,
        "organizationName": "1班",
        "gradeName": "五年级",
        "facePictureUrl": "http://192.168.51.36:9000/user-face-picture/1848933592702484480face261.jpg?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=minioadmin%2F20250626%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20250626T104120Z&X-Amz-Expires=86400&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=d0038254966f20dc329c983ad8815d9fb761b82d07661de505165baa8495fe28",
        "identity": "学生",
        "gender": "女",
        "birthday": "2020-10-22",
        "userSerial": null,
        "height": null,
        "weight": null
    }
}

请求报文字段说明
	字段
	类型
	说明
	是否必填
	备注

	deviceSerial
	String
	设备序列号
	是
	设备唯一标识

	deviceType
	Integer
	设备类型
	是
	见设备类型备注

	userSerial
	String
	人员序列号
	是
	



响应报文字段说明
	字段
	类型
	说明
	是否必填
	备注

	code
	Integer
	返回码
	是
	

	msg
	String
	返回信息
	是
	

	data
	Object
	返回体
	是
	返回人员结构

	userType
	Integer
	人员类别
	是
	1教师 2学生 3 家长

	nickname
	String
	姓名
	是
	

	organizationId
	Integer
	组织id
	是
	训练人所属组织id

	organizationName
	String
	班级名称
	是
	训练人所属班级

	gradeName
	String
	年级名称
	是
	训练人所属年级

	identity
	String
	身份
	是
	

	gender
	String
	性别
	是
	性别为男女汉字

	birthday
	String
	生日
	是
	格式：yyyy-MM-dd

	userSerial
	String
	人员序列号
	是
	

	facePictureUrl
	String
	人脸图片链接
	是
	

	height
	String
	人员身高
	否
	

	weight
	String
	人员体重
	否
	






13、设备心跳
考虑到心跳丢失，推荐心跳不超过1分钟一次，建议30s进行一次心跳
WebSocket地址：ws://192.168.51.36:22001/ws/camera/device

客户端请求示例：
{
    "serialNumber": "sn1881",   //序列码，区分设备唯一性
    "androidId": "",        //安卓Id，本次后端没用到，李总要求保留该字段
    "imei": "",              //国际移动设备识别码，本次后端没用到，李总要求保留该字段
    "imsi": "",           //国际移动用户识别码，本次后端没用到，李总要求保留该字段
    "param": "ping",    //心跳参数，会返回pong
    "request": "station:heartbeat",    //请求类型
    "msgId": "c7e6a04a5f3842d8b7f343d35d05d923"  //消息随机码，随机字符串，确保对话消息对称性
}

服务器返回：
{
    "serialNumber": "sn1881",   //序列码，区分设备唯一性
    "androidId": "",        //安卓Id，本次后端没用到，李总要求保留该字段
    "imei": "",              //国际移动设备识别码，本次后端没用到，李总要求保留该字段
    "imsi": "",           //国际移动用户识别码，本次后端没用到，李总要求保留该字段
    "param": "pong",    //心跳参数，会返回pong
    "request": "station:heartbeat",    //请求类型
    "msgId": "c7e6a04a5f3842d8b7f343d35d05d923"  //消息随机码，随机字符串，确保对话消息对称性
}


请求报文字段说明
	字段
	类型
	说明
	是否必填
	备注

	request
	String
	请求类型
	是
	必须与示例相同：station:heartbeat

	msgId
	String
	消息随机码
	是
	随机字符串，确保对话消息对称性

	serialNumber
	String
	序列码，区分设备唯一性
	是
	

	param
	String
	心跳标识
	是
	"ping"

	androidId
	String
	安卓Id
	否
	预留字段，可不作处理

	imei
	String
	国际移动设备识别码
	否
	预留字段，可不作处理

	imsi
	String
	国际移动用户识别码
	否
	预留字段，可不作处理



响应报文字段说明
	字段
	类型
	说明
	是否必填
	备注

	request
	String
	请求类型
	是
	必须与示例相同

	msgId
	String
	消息随机码
	是
	随机字符串，确保对话消息对称性

	serialNumber
	String
	序列码，区分设备唯一性
	是
	

	msg
	String
	返回信息
	是
	

	param
	String
	心跳标识
	是
	"pong"

	androidId
	String
	安卓Id
	是
	预留字段，可不作处理

	imei
	String
	国际移动设备识别码
	是
	预留字段，可不作处理

	imsi
	String
	国际移动用户识别码
	是
	预留字段，可不作处理




14、拉取安装包新版本（维护升级）
测试地址：192.168.51.36:22001/setting/verify/app
应用名称范围产品给出限制如下：
applyName  ：  [
    "壹动站",
    "壹动站旗舰版",
    "壹体机",
    "壹体屏",
    "便携式移动站",
    "多功能壹体机"
]
操作系统目前仅有安卓
operatingSystem：android

请求参数示例：
{
    "deviceType": 11, //设备类型
    "deviceSerial": "ceb7644e9f3353b6", //设备序列号
    "applyName": "壹动站旗舰版", //应用名称
    "isForcedUpdating": 0, //是否指定强制更新应用包
    "hardwareType": "LZ", //硬件类型 
    "operatingSystem": "android ", //操作系统
    "versionNumber": "1.0.0" //版本号
}

 
返回参数示例
{
    "code": 0,
    "msg": "OK",
    "data": {
        "versionNumber": "1.0.1",
        "needForcedUpdating": 1,
        "updateUrl": "http://192.168.51.36:9000/apply-file-bucket/1922942992470048768YDZ_U_IP178_DEV_LZ_V1.0.1.apk?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=minioadmin%2F20250516%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20250516T040250Z&X-Amz-Expires=3600&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=26b2149bbf7b19be5b65d4fc71fa9f84aa04cbb3711f57c9bff970b51ea9e402",
        "hardwareType": "LZ",
        "applyName": "壹动站旗舰版"
    }
}

请求报文字段说明
	字段
	类型
	说明
	是否必填
	备注

	deviceSerial
	String
	设备序列号
	是
	设备唯一标识

	deviceType
	Integer
	设备类型
	是
	见设备类型备注

	applyName
	String
	应用名称
	是
	设备当前运行软件应用名称，种类见接口说明

	isForcedUpdating
	Integer
	是否指定强制更新应用包
	是
	0：非强制更新版本 1：强制更新版本

	hardwareType
	String
	硬件型号
	是
	当前分类为“LZ”、“SMT”

	operatingSystem
	String
	操作系统
	是
	当前仅支持“android”

	versionNumber
	String
	版本号
	是
	



响应报文字段说明
	字段
	类型
	说明
	是否必填
	备注

	code
	Integer
	返回码
	是
	

	msg
	String
	返回信息
	是
	

	data
	Object
	返回体
	是
	对象属性如下

	versionNumber
	String
	版本号
	是
	

	needForcedUpdating
	Integer
	是否指定强制更新应用包
	是
	返回提供下载的安装包是否需要强制更新

	updateUrl
	String
	安装包下载链接
	是
	

	hardwareType
	String
	硬件型号
	是
	当前分类为“LZ”、“SMT”

	applyName
	String
	应用名称
	是
	设备当前运行软件应用名称，种类见接口说明







 
 15、组织信息下发（年级班级信息下发）
测试地址：192.168.51.36:22001/device/sync/organization
请求类型：POST 
请求参数示例：

{
    "deviceSerial": "fa0132e389448588", //设备序列号
    "deviceType": 11 //设备类型
}
 
 
返回参数：
 
{
    "code": 0,
    "msg": "OK",
    "data": [
        {
            "organizationId": 227, //组织id
            "parentId": 200, //父级组织id
            "parentName": null, //父级组织名称
            "organizationName": "四年级", //组织名称
            "classSum": null, //班级训练量总和
            "children": [ //子集组织集合
                {
                    "organizationId": 228, //组织id
                    "parentId": 227, //当前组织的父级组织id
                    "parentName": null, //父级名称
                    "organizationName": "四年级一班", //当前组织名称
                    "classSum": [
                        {
                            "courseId": 8, //课目id
                            "totalPoints": "26", //总得分 （得分是根据不同年纪不同性别计算规则计算的百分制分数）
                            "totalNumber": 1 //总个数
                        }
                    ],
                    "children": [], //子类组织集合
                    "childrenIds": [], //子类组织id集合
                    "organizationType": "班级" //组织类型
                }
            ],
            "childrenIds": [ //子类组织id集合
                228 
            ],
[bookmark: _GoBack]            "organizationType": "年级" //组织类型
        }    ]
}
 请求报文字段说明
	字段
	类型
	说明
	是否必填
	备注

	deviceSerial
	String
	设备序列号
	是
	设备唯一标识

	deviceType
	Integer
	设备类型
	是
	见设备类型备注

	
	
	
	
	



响应报文字段说明
	字段
	类型
	说明
	是否必填
	备注

	code
	Integer
	返回码
	是
	0为正常

	msg
	String
	返回信息
	是
	

	data
	Object
	返回体
	是
	

	organizationId
	Integer
	组织id
	是
	

	parentId
	List
	父级组织id
	是
	

	parentName
	String
	父级组织名称

	是
	

	organizationName
	组织名称

	人员类型
	是
	1教师，2 学生，3 家长 

	classSum

	List<Object>
	班级训练量总和

	是
	

	children

	Object
	子类组织集合

	是
	整个对象是树形嵌套结构，设备当前只适配二级组织，请模仿示例返回

	childrenIds

	List<Integer>
	子类组织id集合

	是
	



	classSum数组元素对象属性


	courseId

	Integer
	课目id

	是
	对应课目见备注

	totalPoints

	String
	总得分 （得分是根据不同年纪不同性别计算规则计算的百分制分数）

	是
	可根据业务自定义分数或者其他展示班级统计数据

	totalNumber

	Integer
	总个数

	是
	实际训练总数目，如1班总共跳绳10000个






2、 平台下发数据到壹动站接口部分
1、信息更新提醒
当用户操作修改人员信息后，服务端提醒客户端进行信息更新，小站收到信息默认会执行拉取暂定不返回信息 (不返回信息，指收到提醒请求，默认客户端会执行操作，不应答该提醒请求)
WebSocket地址：ws://192.168.51.36:22001/ws/camera/device

服务器请求示例：
两种不同类型请求，请根据不同类型，调用不同数据拉取接口获取最新数据
==============================================================
{
    "msgId": "oewajkaiaawetewyh",
    "request": "station:remind",
    "data": {
        "remindType": 2,
        "remindMessage": "请同步最新组织信息",
        "time": "2024-04-27 15:53:53"
    },
    "msg": "",
    "code": 0
}


==============================================================
{
    "msgId": "oewajkaiaawetewyh",
    "request": "station:remind",
    "data": {
        "remindType": 8,
        "remindMessage": "请同步最新学生信息",
        "time": "2024-04-27 15:53:53"
    },
    "msg": "",
    "code": 0
}

请求报文字段说明
	字段
	类型
	说明
	是否必填
	备注

	request
	String
	请求类型
	是
	必须与示例相同：station:remind

	msgId
	String
	消息随机码
	是
	随机字符串，确保对话消息对称性

	data
	Object
	请求体
	是
	

	remindType
	Integer
	提示类型
	是
	具体八种提示类型，参照示例

	remindMessage
	String
	提示消息
	是
	具体八种提示类型，参照示例

	time
	String
	提示时间
	是
	

	msg
	String
	请求信息
	是
	传空字符串：""，该字段设备不使用

	code
	Integer
	请求码
	是
	0为正常




2、用户遥控操纵设备行为
根据产品需求，在小程序上需要对小站进行重启、关机操作。小站收到信息默认会执行拉取暂定不返回信息(不返回信息，指收到操纵请求，默认客户端会执行操作，不应答该操作请求)

WebSocket地址：ws://192.168.51.36:22001/ws/camera/device

服务器向客户端下发操作指令示例：

{
    "msgId": "oewajkaiaawetewyh",
    "request": "station:control",
    "data": {
        "controlCode": 1,
        "controlType": "重新启动",
        "time": "2024-04-27 15:58:29"
    },
    "msg": "",
    "code": 0
}
===================================================

{
    "msgId": "oewajkaiaawetewyh",
    "request": "station:control",
    "data": {
        "controlCode": 2,
        "controlType": "关机",
        "time": "2024-04-27 15:58:29"
    },
    "msg": "",
    "code": 0
}

请求报文字段说明
	字段
	类型
	说明
	是否必填
	备注

	request
	String
	请求类型
	是
	必须与示例相同：station:control

	msgId
	String
	消息随机码
	是
	随机字符串，确保对话消息对称性

	data
	Object
	请求体
	是
	

	controlCode
	Integer
	操控码
	是
	具体八种操控码，参照示例

	controlType
	String
	操控类型
	是
	具体八种操控类型，参照示例

	time
	String
	提示时间
	是
	

	msg
	String
	请求信息
	是
	传空字符串：""，该字段设备不使用

	code
	Integer
	请求码
	是
	0为正常




3、服务器主动推送人员信息（批量下发）
当用户操作修改人员信息后，由服务器主动推送人员缓存
WebSocket地址：ws://192.168.51.36:22001/ws/camera/device

服务器请求示例：
三种不同类型请求，请根据不同类型，调用不同数据拉取接口获取最新数据 
{
    "msgId": "oewajkaiaawetewyh",
    "request": "station:user:push",
    "data": {
        "serialNumber": "",
        "syncId": 215055665,
        "userSyncList": [
            {
                "userId": 0,
                "username": "",
                "nickname": "",
                "userType": 1,
                "organizationId": 0,
              "organizationName": "一班", //具体组织名称（班级）
             "gradeName": "二年级", //年级名称
                "facePictureUrl": "",
                "gender": "",
                "birthday": "2024-05-16 15:36:43",
                "userSerial": "",
                "trainLimitValues": [
                    {
                        "courseId": 0,
                        "bestResult": "",
                        "lastResult": ""
                    }
                ]
            }
        ]
    },
    "msg": "",
    "code": 0
}

请求报文字段说明
	字段
	类型
	说明
	是否必填
	备注

	request
	String
	请求类型
	是
	必须与示例相同：station:user:push

	msgId
	String
	消息随机码
	是
	随机字符串，确保对话消息对称性

	data
	Object
	请求体
	是
	

	serialNumber
	String
	设备序列号
	是
	

	syncId
	Long
	同步id
	是
	

	userSyncList
	List
	人员信息集合
	是
	元素属性为Object

	userId
	Integer
	人员id
	是
	

	userType
	Integer
	人员类型
	是
	1教师，2 学生，3 家长 

	username
	String
	用户名
	是
	登录用

	nickname
	String
	姓名
	是
	

	organizationId
	Integer
	组织id
	是
	

	organizationName
	String
	组织名称
	是
	

	gradeName
	String
	年级名称
	是
	

	facePictureUrl
	String
	人脸图片链接
	是
	

	identity
	String
	身份
	是
	userType对应属性

	gender
	String
	性别
	是
	汉字：男、女

	birthday
	String
	生日
	是
	

	userSerial
	String
	人员编码
	是
	对应本地U盘导入人员序列号

	trainLimitValues
	List
	训练极值
	否
	

	courseId
	Integer
	课目id
	否
	

	bestResult
	String
	该课目最佳成绩
	否
	

	lastResult
	String
	该课目最差成绩
	否
	

	
	
	
	
	





4、服务器主动推送应用下载信息（服务端向设备主动推送应用更新信息）
当用户希望主动更新设备软件，由服务器主动向设备推送新应用下载信息
WebSocket地址：ws://192.168.51.36:22001/ws/camera/device

服务器请求示例：
三种不同类型请求，请根据不同类型，调用不同数据拉取接口获取最新数据 
{
    "msgId": "oewajkaiaawetewyh",
    "request": "apk:version:download",
    "data": {
"versionNumber": "", //版本号
"needForcedUpdating": 0, //是否需要强制更新 0不需要 1需要
"updateUrl": "", //apk下载链接
"hardwareType": "", //上传app硬件类型
"time": "2025-05-12 10:26:24" //推送时间
}
,
    "msg": "",
    "code": 0
}

请求报文字段说明
	字段
	类型
	说明
	是否必填
	备注

	request
	String
	请求类型
	是
	必须与示例相同：apk:version:download

	msgId
	String
	消息随机码
	是
	随机字符串，确保对话消息对称性

	data
	Object
	请求体
	是
	对象属性如下

	versionNumber
	String
	版本号
	是
	

	needForcedUpdating
	Integer
	是否指定强制更新应用包
	是
	返回提供下载的安装包是否需要强制更新

	updateUrl
	String
	安装包下载链接
	是
	

	hardwareType
	String
	硬件型号
	是
	当前分类为“LZ”、“SMT”

	time
	String
	推送时间
	是
	

	
	
	
	
	



5、服务器主动推送获取设备标定现场参照图
当用户希望获取标定现场参考图，由服务器主动向设备推送消息
WebSocket地址：ws://192.168.51.36:22001/ws/camera/device

服务器请求示例：
三种不同类型请求，请根据不同类型，调用不同数据拉取接口获取最新数据 
{
    "msgId": "oewajkaiaawetewyh",
    "request": "station:intercept:picture",
    "data": {			//注：当为错误截图时，返回的结构为"data":"错误信息"
"remindType": 1, //提醒类型
"courseId": 1, //课目ID
}
,
    "msg": "",
    "code": 0	
}

请求报文字段说明
	字段
	类型
	说明
	是否必填
	备注

	request
	String
	请求类型
	是
	必须与示例相同：station:intercept:picture

	msgId
	String
	消息随机码
	是
	随机字符串，确保对话消息对称性

	data
	Object
	请求体
	是
	对象属性如下

	remindType
	Integer
	提示类型
	是
	提示类型，目前只有填写1

	courseId
	Integer
	课目ID
	是
	课目ID



返回结构示例
{
    "msgId": "oewajkaiaawetewyh",
    "request": "station:intercept:picture",
    "data": {	
"base64": "", 
},
    "msg": "",
    "code": 0 
}
返回结构字段说明
	字段
	类型
	说明
	是否必填
	备注

	request
	String
	请求类型
	是
	与示例相同：station:intercept:picture

	msgId
	String
	消息随机码
	是
	与请求的msgId一致

	data
	Object
	请求体
	是
	对象属性如下（若为错误信息则data类型为String）

	base64
	String
	返回图片
	是
	返回base64的现场截图

	code
	Integer
	返回错误码
	是
	为0则表示成功，其他则表示失败并在msg里附有失败原因。





6、服务器主动推送获取设备默认标定
当用户希望获取标定现场默认标定，由服务器主动向设备推送消息
WebSocket地址：ws://192.168.51.36:22001/ws/camera/device

服务器请求示例：
三种不同类型请求，请根据不同类型，调用不同数据拉取接口获取最新数据 
{
    "msgId": "oewajkaiaawetewyh",
    "request": "station:default:calibration",
    "data": {
"remindType": 1, //提醒类型
"courseId": 1, //课目ID
}
,
    "msg": "",
    "code": 0	
}

请求报文字段说明
	字段
	类型
	说明
	是否必填
	备注

	request
	String
	请求类型
	是
	必须与示例相同：station:intercept:picture

	msgId
	String
	消息随机码
	是
	随机字符串，确保对话消息对称性

	data
	Object
	请求体
	是
	对象属性如下

	remindType
	Integer
	提示类型
	是
	提示类型，目前只有填写1

	courseId
	Integer
	课目ID
	是
	课目ID



返回结构示例
{
    "msgId": "oewajkaiaawetewyh",
    "request": "station:default:calibration",
    "data": {				
"calibration": "", 	
},
    "msg": "",
    "code": 0 
}
返回结构字段说明
	字段
	类型
	说明
	是否必填
	备注

	request
	String
	请求类型
	是
	与示例相同：station:intercept:picture

	msgId
	String
	消息随机码
	是
	与请求的msgId一致

	data
	Object
	请求体
	是
	对象属性如下

	calibration
	String
	标定结构
	是
	返回json类型的标定结构

	code
	Integer
	返回错误码
	是
	为0则表示成功，其他则表示失败并在msg里附有失败原因。







7、服务器主动推送最新标定
当用户希望向设备推送最新标定，由服务器主动向设备推送消息
WebSocket地址：ws://192.168.51.36:22001/ws/camera/device

服务器请求示例：
三种不同类型请求，请根据不同类型，调用不同数据拉取接口获取最新数据 
{
    "msgId": "oewajkaiaawetewyh",
    "request": "station:update:calibration",
    "data": {
"calibrationJson": "", //标定数据结构
"courseId": 1, //课目ID
}
,
    "msg": "",
    "code": 0	
}

请求报文字段说明
	字段
	类型
	说明
	是否必填
	备注

	request
	String
	请求类型
	是
	必须与示例相同：station:intercept:picture

	msgId
	String
	消息随机码
	是
	随机字符串，确保对话消息对称性

	data
	Object
	请求体
	是
	对象属性如下

	calibrationJson
	String
	标定结构
	是
	返回json类型的标定结构

	courseId
	Integer
	课目ID
	是
	课目ID






3、 枚举说明
1、设备类型
	类型序号（deviceType ）
	设备类型

	11
	壹动站



2、课目类型
	类型序号（courseId ）
	课目类型

	3
	引体向上

	7
	立定跳远

	8
	跳绳

	9
	开合跳

	10
	高抬腿

	11
	深蹲

	23
	坐位体前屈

	24
	单脚跳

	25
	动态臀桥

	26
	左右跳

	27
	打地鼠

	28
	七上八下

	29
	消灭蚊子

	30
	石头剪刀布

	31
	变脸

	32
	打钉子

	1001
	体重系数（BMI）

	1002
	肺活量



4、 错误码说明
	错误代码（failType）
	描述

	1
	左臂未抬起

	2
	右臂未抬起

	3
	双臂未抬起

	4
	左臂抬起不够高

	5
	右臂抬起不够高

	6
	双臂抬起不够高

	7
	双臂未夹紧

	8
	两腿未张开

	9
	两腿张开距离不够

	10
	单腿平移，未起跳

	11
	脚掌未动，双膝张开

	12
	两腿未并拢

	13
	提腿地面距离不足

	14
	交替提腿

	15
	双手离肩

	16
	未触膝

	17
	未躺平

	18
	跳远踩线

	19
	检测区有多个人

	20
	单脚起跳

	21
	跑步踩线

	22
	抢跑

	23
	跳远出界

	24
	下颚未过杆

	25
	手臂未伸直

	26
	脚触杆

	27
	手离杆

	28
	手离杆

	29
	脚触杆

	30
	站起身

	31
	躺地超过10秒

	32
	脚触杆

	33
	手离杆

	34
	站起身

	35
	身体触碰地面

	36
	手臂未伸直

	37
	肩高于肘

	38
	身体未平直

	39
	肩高于肘

	40
	手臂未伸直

	41
	起跳时踩线

	42
	手离杆

	43
	中断

	44
	颠臀

	45
	膝盖未弯曲

	46
	手未过止点线

	47
	站起身

	48
	摆浪

	49
	脚踩助力

	50
	坐杆
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